(module IR908-7C-F (layer F.Cu) (tedit 5FA0B6B3)
  (descr "LED_SideEmitter_Rectangular, Rectangular, SideEmitter,  Rectangular size 4.5x1.6mm^2, 2 pins, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/LED15MMGE_LED15MMGN%23KIN.pdf")
  (tags "LED_SideEmitter_Rectangular Rectangular SideEmitter  Rectangular size 4.5x1.6mm^2 2 pins")
  (fp_text reference REF** (at 1.27 -1.86) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value IR908-7C-F (at 1.27 1.86) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.98 -0.8) (end -0.98 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.98 0.8) (end 3.52 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.52 0.8) (end 3.52 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.52 -0.8) (end -0.98 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.08 -0.861) (end 1.811 -0.861) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.27 -0.861) (end 3.58 -0.861) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.08 0.861) (end 1.811 0.861) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.27 0.861) (end 3.58 0.861) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.58 -0.861) (end 3.58 -0.555) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.58 0.555) (end 3.58 0.861) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.3 -1.15) (end -1.3 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.3 1.15) (end 3.85 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.85 1.15) (end 3.85 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.85 -1.15) (end -1.3 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.08 0.861) (end 1.8 0.861) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 1.44 0.861) (end 1.08 0.861) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/LED_THT.3dshapes/LED_SideEmitter_Rectangular_W4.5mm_H1.6mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
