_
。
・
．
の
る。
ー
る
は
ス
に
信
，
t
れ
で
ッ
タ
た
d
し
ジ
を
ｍ
ン
s
て
n
ト
と
者
い
する
す
が
な
g
セ
され
さ
ージ
ク
ビ
i
ｆ．
メ
サ
ッセ
セー
セージ
ッセー
メッセ
ッセージ
メッセー
メッ
c
ービス
動
サービ
ビス
する。
サー
ービ
_・
サービス
ａ
）
イ
合
ル
a
れる
o
よ
ｂ．
通
ンタ
受
r
要
用
理
f
リ
図
受信
nt
い。
u
・・
ある。
ｂ
表
こ
ド
テ
素
起動
信者
される
（
ｕ
デ
して
ｉ
レ
ィ
用者
ｐ
要素
v
インタ
は，
告
フ
ｘ．
態
お
ｔ
利用
ら
利用者
プ
配
き
利
処
通信
能
勧告
_g
示
あ
定
別
イン
シ
発
ポ
成
ック
う
受信者
ラ
≦
であ
ス要素
処理
状態
した
_v
いる。
ヤ
ビス要素
り
_a
・ｂ．
ビス要
時
m
ス要
ｄ
ds
勧
ない
てい
ービス要
_こ
順
し，
ｐｍ
である
ある
_は
・・・
_nt
送
ｈ
出
_n
ｓ
of
_s
・ｂ
ズ
ープ
ループ
ｕａ
ルー
／
／ｆ．
ント
告ｆ．
ｆ
ない。
ａ・
ｈ．
表示
作
_r
y
イヤ
項
_図
状
バ
h
ム
照
ア
ed
いる
れる。
ース
バック
ま
構
て，
う。
である。
ている
９・
発信
_c
ェ
ディ
向
ｉｐｍ
nd
によ
ｉｐ
っ
通信処
信処理
たり
コ
ジ通信
ージ通
手順
り，
構成
プバ
的
ージ通信
ナ
フェ
国
and
ｍｔ
ェー
フェー
ジ通信処
起
通信処理
したり
ェース
セージ通
ジ通
参照
指
ポイン
ポイ
にお
も
指定
れた
配信
e
種別
ロ
ンテ
l
_i
く
プバッ
先
ｘ
信処
方向
ート
数
量
プバック
ープバッ
ループバ
バッ
ープバ
れて
＞
ット
方
ーズ
か
割
配布リス
布リスト
号
制
報
信号
ード
on
全
in
フェース
tu
第
間
言う。
_メッ
ため
名・
レス
された
よび
アドレ
び
およ
約
ドレ
；
つ
lt
名
および
アド
_m
エ
知
でき
p
is
ｍｄ
〔
網
たは
ph
レイヤ
手
布リ
リス
スト
配布
者が
可能
an
または
rd
また
ポート
きる。
れている
統合
_ｈ．
機能
け
この
動作
可
_メ
ビット
されて
れてい
布
リスト
布リス
配布リ
４・
め
_メッセ
_）
ｍｈｓ
機
ｎ
_ｂ．
管
ディジ
ジの
ィジタ
ジタル
コン
に関
・・・・
ージの
ｈｓ
ｍｈ
，発信
ティ
べ
ディジタ
ィジタル
アドレス
セージの
ている。
nds
_デ
テム
タル
４
ィジ