BSC9132QDS BOARD
M:	Naveen Burmi <naveen.burmi@nxp.com>
S:	Maintained
F:	board/freescale/bsc9132qds/
F:	include/configs/BSC9132QDS.h
F:	configs/BSC9132QDS_NAND_DDRCLK100_defconfig
F:	configs/BSC9132QDS_NAND_DDRCLK133_defconfig
F:	configs/BSC9132QDS_NOR_DDRCLK100_defconfig
F:	configs/BSC9132QDS_NOR_DDRCLK133_defconfig
F:	configs/BSC9132QDS_SDCARD_DDRCLK100_defconfig
F:	configs/BSC9132QDS_SDCARD_DDRCLK133_defconfig
F:	configs/BSC9132QDS_SPIFLASH_DDRCLK100_defconfig
F:	configs/BSC9132QDS_SPIFLASH_DDRCLK133_defconfig

BSC9132QDS_NAND_DDRCLK100_SECURE BOARD
M:	Ruchika Gupta <ruchika.gupta@nxp.com>
S:	Maintained
F:	configs/BSC9132QDS_NAND_DDRCLK100_SECURE_defconfig
F:	configs/BSC9132QDS_NAND_DDRCLK133_SECURE_defconfig
F:	configs/BSC9132QDS_NOR_DDRCLK100_SECURE_defconfig
F:	configs/BSC9132QDS_NOR_DDRCLK133_SECURE_defconfig
F:	configs/BSC9132QDS_SDCARD_DDRCLK100_SECURE_defconfig
F:	configs/BSC9132QDS_SDCARD_DDRCLK133_SECURE_defconfig
F:	configs/BSC9132QDS_SPIFLASH_DDRCLK100_SECURE_defconfig
F:	configs/BSC9132QDS_SPIFLASH_DDRCLK133_SECURE_defconfig
